**АКТ**

 **весеннего осмотра**

 **от « 16»\_\_04\_\_ 2019 г.**

 **ул. \_\_\_Рапова д. №\_ \_16\_\_\_**

Год постройки \_\_\_\_1996\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % износа \_\_\_\_\_\_24.3 %

Материал стен \_\_\_\_\_\_\_\_ж/б панели\_\_\_\_\_\_ Кол-во этажей \_\_\_\_\_ 10\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие подвалов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_341,5 м2\_\_\_ Кол-во квартир \_\_\_\_\_\_50\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций и элементов благоустройства |   Ед.измер |  Общееколичество |  Оценка состояния или краткое описание дефекта и причина его возникновения  |
|  Вид дефекта, оценка состояния |  Состав работ |
|  |  |  |  |  |
| **1.Фундаменты** |  |  | удовлетворительно | проветривание |
|  |  |  |  |  |
| **2. Стены** |  |  |  |  |
| наружные | м2 | 1157 | разрушение наружных стыков ж/б панелей кв.6 | герметизация стыков ж/б панелей кв 6 |
| внутренние | м2 |  | удовлетворительно, ремонт выполнен |  |
|  |  |  |  |  |
| **3. Фасады** | м2 | 2336,5 | удовлетворительно (разрушение окраски) |  |
| Балконы, лоджии | шт. |  | удовлетворительно |  |
| Приямки | шт. | 1 | удовлетворительно |  |
| Цоколь | м2 | 72 | требует окраски |  |
| Крыльца | м2 | 16,3 | разрушение окрасочного слоя |  |
| Козырьки | шт. | 5 | удовлетворительно |  |
|  |  |  |  |  |
| **4. Крыша** | м2 | 340 | разрушение кирпичной кладки стен машинного отделения на кровле | требуется ремонт |
| **5. Чердачные помещения** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Выходы на чердак | шт. | 1 | удовлетворительно |  |
| Слуховые окна | шт. | 6 | удовлетворительно |  |
|  |  |  |  |  |
| **6.Перекрытия** |  |  | удовлетворительно |  |
|  |  |  |  |  |
| **7. Полы** |  |  |  |  |
| плитки ПВХ | м2 |  | имеются сколы |  |
| цементные | м2 |  | удовлетворительно |  |
|  |  |  |  |  |
| **8.Перегородки** |  |  | удовлетворительно |  |
|  |  |  |  |  |
| **9. Окна и двери** |  |  |  |  |
| Окна | шт. | 20 | установлены новые( пластик) |  |
|  Наружные двери | шт. | 1 шт. | металлические с домофоном , удовлетворительно |  |
|  Внутренние двери | шт. | 21 | удовлетворительно |  |
| **10. Лестницы** |  |  |  |  |
|  Марши | шт. |  | удовлетворительно |  |
|  Площадки | м2 | 285 | удовлетворительно |  |
|  Ограждения | м2 |  | удовлетворительно |  |
|  Остекление | м2 | 26 | удовлетворительно |  |
|  |  |  |  |  |
| **11. Подвалы** |  |  | сухой |  |
|  Вход в подвал | шт. | 1 | удовлетворительно |  |
| Подвальные окна | шт. | 6 | удовлетворительно | открытие окон и дверей для просушки подвала |
| **13. Элементы благоустройства**  |  |  |  |  |
| Отмостка | м2 | 71 | удовлетворительно |  |
| Контейнерная площадка | шт. | ------ |  |  |
|  Проезд | м2 |  |  |  |
|  Газон  | м2 |  |  |  |
| Количество деревьев,требую- щих формирования крон | шт. | ------- |  |  |
| Количество деревьев подлежащих сносу  | шт. | -------- |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **14. Центральное отопление** |  |  |  |  |
| Трубопроводы | м.п. | 1288 | частичное разрушение изоляции |  |
|  Вентили | шт. | 67 | частичная замена |  |
|  Задвижки | шт. | 7 | удовлетворительно |  |
|  Радиаторы | шт. | 161 | удовлетворительно |  |
| **15. Тепловые пункты** |  |  |  |  |
| Элеваторные узлы | шт. | 1 |  требуется ремонт |  |
|  |  |  |  |  |
| **16.Водопровод ХВС** |  |  |  |  |
| Трубопроводы | м.п. | 462,6 | наличие коррозии | частичная замена  |
|  Вентили | шт. | 21 | удовлетворительно |  |
|  Задвижки | шт. | 1 | удовлетворительно |  |
|  |  |  |  |  |
| **17.Водопровод ГВС** |  |  |  |  |
| Трубопроводы | м.п. | 486,7 | наличие коррозии (чердак) | частичная замена |
|  Вентили | шт. | 21 | частичная замена |  |
|  Задвижки | шт. | 4 | удовлетворительно |  |
|  |  |  |  |  |
| **18. Канализация** |  |  |  |  |
| Трубопровод | м.п. | 367,7 | удовлетворительно (п/пропилен) |  |
|  |  |  |  |  |
| **19. Вентиляция** |  |  | удовлетворительно, |  |
|  |  |  |  |  |
| **20. Электрооборудование** |  |  | Силовые сети,защитная аппаратура требуют замены | светильники на л/кл с датчиками движения |
|  |  |  |  |  |
| **21. Абонентские почтовые** **ящики**  | шт. | 50 | удовлетворительно |  |
|  |  |  |  |  |
| **22.Мусоропровод** - стволы м/пр - приемо-загрузочные клапаны - м/приемные камеры  | 151 |  | удовлетворительновыполнен замена на новую |  |

 Члены комиссии: Директор ООО «УК ЖКУ «Сатурн» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Игнатьев Д.Ю.

 Директор ООО «Сатурн-Сервис» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пожарский В.А.

 подпись

 Инженер ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Михайлова Т.Б.

 Подпись